# 导出/导入

导出/导入选项卡支持用户执行以下操作之一：导出、导入和自动备份。

导出窗口支持用户导出控制器配置、设置、结果和事件。此外，还可以导出工具日志，该日志可以与 Atlas Copco 服务人员共享，以解决工具问题。

导入窗口支持用户导入控制器配置和设置。

一次只能有一个活动的导出或导入。在进行中的导出/导入过程中，任何新的导出/导入尝试均被拒绝。

自动备份窗口支持用户自动生成备份文件。

可以通过以下设备之一导出/导入数据：

- USB 闪存盘（已经格式化并有一个分区为 Linux 工作：可能的格式有 FAT 或 NTFS 等）

- Web GUI

- ToolsTalk 2

在导出/导入过程中，进度条会通知用户正在进行导出/导入。执行导出/导入的时间取决于结果、事件和日志文件的数量。

## 在控制器间导出/导入

控制器可能有不同功能的不同 IAM 类型。
控制器可以导出适用于当前类型 IAM 模式的所有配置。

控制器无法导入从不同类型 IAM 模式中导出的文件。这同样适用于使用 ToolsTalk 2 的情况。

相关信息

- 导出“结果”
- 导出“来自连接工具的日志”
- 导出“设置和配置”。
- 导出所有控制器信息。
- 导入控制器配置和设置
- 自动备份

此部分内容

- 导出所有控制器信息。
- 导出“设置和配置”。
- 导出“来自连接工具的日志”
- 导出“结果”
- 导出"系统日志和信息"
- 导入控制器配置和设置
- 自动备份