# Start Source (Iniciar Fonte)

Utilize start source (Iniciar Fonte) da ferramenta para definir como dar partida na ferramenta. O valor padrão é Trigger only (Somente gatilho).

Start Source (Iniciar Fonte) está disponível somente para determinados tipos de ferramentas.

Opções para Iniciar Fonte
Fonte de partida | Descrição
--- | ---
Somente por gatilho | Pressione o gatilho da ferramenta para iniciar o aperto.
Gatilho OU Pressionamento | Pressione o acionador da ferramenta ou pressione a ferramenta contra a junta para iniciar o aperto.
Gatilho E Pressionamento | Pressione o gatilho da ferramenta e pressione a ferramenta contra a junta para iniciar o aperto.
Somente por pressionamento | Pressione a ferramenta contra a junta para iniciar o aperto.
Entrada digital | Obtenha um sinal usando uma entrada digital para acionar o início do aperto. O interruptor de Partida Remota deve ser definido como Ligado.
Gatilho E entrada digital | Obtenha um sinal usando uma entrada digital e pressione o gatinho da ferramenta para iniciar o aperto. O interruptor de Partida Remota deve ser definido como Desligado.
Acionador de segurança | Dois gatilhos (como gatilho e pressionamento) acionados durante um intervalo de 500 ms um do outro para iniciar o aperto.