# Obmedzenia stupňa

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení uťahovania závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

Aby ste sa uistili, že sa uťahovanie zastaví, ak sa stane niečo neočakávané, môžete na viacstupňový uťahovací program pridať obmedzenia stupňa. Tieto obmedzenia by mohli otestovať, či maximálny moment nebol dosiahnutý alebo či časť viacstupňového uťahovania netrvá príliš dlho. Každý stupeň má svoj vlastný súbor povinných a voliteľných obmedzení stupňa. Povinné obmedzenia sú zahrnuté pri vkladaní nového stupňa do viacstupňového programu. Všetky stupne môžu obsahovať štyri obmedzenia.

Na synchronizované uťahovanie v Power Focus 6000 a Power Focus 8 je možné použiť synchronizačné body v programe uťahovania. Keď je splnená akákoľvek podmienka, ktorá je nastavená pre obmedzenie, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (platné len pri použití synchronizovaného uťahovania v Power Focus 6000, Power Focus 8 a Flex), resp. koniec programu. V ovládačoch bez synchronizovaného uťahovania sa nástroj okamžite zastaví a program preskočí na koniec programu.

Len pre Flex:

Pre každé obmedzenie vyberte Opraviteľné = Áno, aby ste povolili opätovný pokus, keď sa uťahovanie zastaví.

Nasledujúce obmedzenia sú automaticky pridané do každého stupňa, ktorý je pridaný do viacstupňového programu uťahovania.

Predvolené obmedzenia stupňa
Obmedzenie stupňa | Aplikovateľné stupne
--- | ---
Maximálny čas | Všetky okrem Externý výsledok a MWR
Maximálny moment | Utiahnuť do uhla Utiahnuť na moment a uhol Turbo uvoľňovanie Čakanie Uvoľnenie nástrčky Spustiť až do digitálneho vstupu Utiahnuť do pustenia spúšťača TensorPulse Impulz
Maximálny uhol | Utiahnuť na moment TurboTight Turbo uvoľňovanie Utiahnuť na DynaTork Čakanie Spustiť až do digitálneho vstupu Uvoľniť na uťahovací moment Rezanie závitov na moment Zaskrutkovanie Utiahnuť do poddajnosti Impulzné zovretie zaskrutkovania TensorPulse

Dostupné nástroje pre každý typ systému
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 / Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Obmedzenia stupňa
Nástroje
Hľadanie