# Target Torque - 30100 (Torque-Alvo - 30100)

Sinal exibindo o torque-alvo de um aperto executado:

Defina a Step Category (Categoria da Etapa) da última etapa para Final. O ST Selector (Seletor ST) exibe Target Torque (Torque-alvo) somente se a última etapa tiver um alvo de torque.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Inteiro | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: FALSO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: VERDADEIRO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO