# Risultato esterno

Risultato esterno è una strategia impiegata quando viene indicato un serraggio OK da un segnale digitale esterno (e non dai valori di coppia o angolo misurati durante il serraggio).

Quando il segnale viene inviato, la pagina Risultati mostrerà il valore del parametro target fornito nel programma di serraggio (valore di coppia specificato, valore dell'angolo o stringa di testo). Questi valori (coppia e angolo) non rappresentano i valori effettivi misurati, ma solo il testo inserito.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Coppia <Coppia target> | Valore numerico per il valore di coppia target visualizzato e desiderato | 0,00
Angolo <Angolo target> | Valore numerico per il valore di angolo target visualizzato e desiderato | 360°
Testo | Stringa alfanumerica per il testo visualizzato e desiderato. |

In questa sezione

- Esecuzione della strategia di serraggio del risultato esterno con un utensile collegato
- Esecuzione della strategia di serraggio del risultato esterno senza un utensile collegato