# Kompatibilitätstabelle Verschraubungsprogramm-Werkzeug

Die Verfügbarkeit von Verschraubungsstrategien hängt von den auf dem Controller installierten Lizenzen ab.

Schraubstrategien | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (Niederspannung) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2,1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externes Werkzeug
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Zweistufig | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Quickstep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Dreistufig | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Drehen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externes Ergebnis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensorimpuls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impuls - Einzelschritt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Drehmomentschlüssel – Produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Drehmomentschlüssel – Qualität | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

* Nur für SR31 verfügbar

Festzieheigenschaften | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (Niederspannung) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2,1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externes Werkzeug
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Istwinkel | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -