# Configurar el almacenamiento del par final y la trayectoria

El selector Almacenar con compensación PrT está en Activado de forma predeterminada, lo que significa que el par final y la trayectoria se almacenan con el valor de compensación PrT.
Mostrar Par final con compensación PrT en Ajustes de presentación de resultados en tiempo real determina lo que se muestra en los resultados en tiempo real.

## Cambiar el ajuste Almacenar con compensación PrT

1. En la vista de inicio, seleccione Configuraciones.

2. Navegue hacia abajo y seleccione Estación virtual general en el panel izquierdo.

3. En la ventana Configuración, seleccione una configuración y a continuación Editar. Aparece la ventana Editar configuración.

4. Navegue hacia abajo hasta Almacenamiento de par final y trayectoria, cambie el selector Almacenar con compensación PrT a la posición deseada.