# SZP - Définir la position zéro

Outils
ES STR SL ST SR QST

L'étape Définir la position zéro envoie le signal Définir la position zéro à l'outil. La position est répétée une fois tous les 360 degrés.

Avec les étapes Dévisser à la Position Zéro ou Serrer à la Position Zéro, il est possible de replacer l'outil à la position zéro.

Cette étape n'a pas de paramètres.

La position zéro est une position spécifique mémorisée soit par une étape « Définir la position zéro », soit par le signal « Définir la position zéro ». La position est répétée une fois tous les 360 degrés.