# 为下一次运行切换顺时针/逆时针方向 - 10131

为下一次运行切换顺时针/逆时针方向是一个输入信号，它为下一次拧紧/拧松切换 SR21/SL 工具的方向。
如果工具是顺时针运转，信号会将方向切换为逆时针方向。
如果工具是逆时针运转，信号会将方向切换为顺时针方向。

当下一次拧紧/拧松完成时，工具切换回信号发送前的方向。

当为下一次拧紧/拧松将工具切换为逆时针方向时，工具上的橙色方向 LED 闪烁。

为下一次运行切换顺时针/逆时针方向只能触发一次。

当信号切换工具方向时，此信号的任何其他更新都将被忽略。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE