# TAG 검사

TAG 검사 기능은 공구의 TAG 검사를 활성화합니다. Power Focus 6000과 STwench 모두에서 TAG 검사를 활성화하면 프로그램과 함께 제공된 TAG가 STwench smartHEAD에 삽입된 TAG와 같지 않으면 공구가 잠깁니다.

TAG 번호는 작업 과제에 따라 다르게 지정됩니다.

일반 조임 전략의 경우, TAG 번호는 조임 프로그램에 지정되어 있습니다.

다단계 조임 전략의 경우, TAG 번호는 소스/배치 시퀀스 메뉴에서 선택한 항목에 따라 달라집니다.

- 소스 조임을 실행하는 경우 (소스 > 조임 > 소스 조임 > 선택기 모드 - 확인), TAG 번호는 소켓 상자에 지정됩니다.

- 배치 시퀀스를 실행하는 경우,(배치 시퀀스 > 시퀀스 라이브러리 > 시퀀스 > 배치 구성 - 편집), TAG 번호는 식별자 번호입니다.

- 소스 배치를 실행하는 경우,(소스 > 배치 시퀀스 > 소스 배치), TAG 번호는 위의 섹션에 따라 배치 시퀀스에 지정됩니다.

배치 시퀀스 및 소스 배치의 경우, 배치 시퀀스에서 자유 순서를 아니오로 설정해 주세요.

TAG 검사는 STwrench에만 사용할 수 있습니다.

TAG 검사 옵션 | 설명
--- | ---
꺼짐 | TAG를 삽입해도 공구가 잠기지 않습니다.
켜짐 | TAG 번호가 조임 전략 구성에 지정된 TAG 번호와 일치하지 않는한 공구는 잠깁니다.