# A – Uhol (Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Tento stupeň meria maximálny uhol dosiahnutý počas monitoru a kontroluje, či je medzi hodnotami Horný limit a Dolný limit.

Meranie uhla začína na začiatku monitora, resp. ak je špecifikované, v bode, kde moment prvýkrát prešiel spúšťačom momentu počas monitoru.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Podmienka zastavenia | Stanovuje, kde sa skončí meranie uhla: Koniec Použité koncové body: uhol na konci monitora. Špičkový moment Použitý koncový bod: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment Vypnutie Použitý koncový bod: uhol v bode vypnutia stupňa. Špičkový Použitý koncový bod: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitoru. | Vypínací
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | Nenastavené
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 a < Horný limit | Nenastavené
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol. Minimálny limit: Musí byť > 0 a > Dolný limit Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | Nenastavené

## Hodnoty výsledkov

- Nameraný uhol: uhol nameraný monitorom.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa - Podmienka zastavenia Koniec

A | Vypínací bod | D | Horný limit uhla
B | Spúšťač momentu | E | Nameraný uhol
C | Dolný limit uhla | F | Stupeň

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa - Podmienka zastavenia Špičkový moment

A | Špičkový moment | E | Horný limit uhla
B | Vypínací bod | F | Nameraný uhol
C | Spúšťač momentu | G | Stupeň
D | Dolný limit uhla |  |

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa, Podmienka zastavenia Vypínací

A | Vypínací bod | D | Horný limit uhla
B | Spúšťač momentu | E | Nameraný uhol
C | Dolný limit uhla | F | Stupeň

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa -bez spúšťača momentu a s podmienkou zastavenia Špičkový

A | Vypínací bod | D | Nameraný uhol
B | Dolný limit uhla | E | Stupeň n-1
C | Horný limit uhla | F | Stupeň n