# Z SoftPLC - 10064

Priradené bajty na prenos údajov z PLC do príslušenstva.

Názov v SoftPLC: FROM_PLC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 8 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE