# LD - Detección de afloje

Herramientas
STwrench

Este monitor de etapa no está disponible para las herramientas STWrench.

Este monitor se puede utilizar para comprobar el par y la dirección para consultar si se intenta un afloje cuando se utiliza la estrategia de etapa Producción de llave para una STwrench. Si el par aplicado está por encima del valor definido para Límite de afloje en la dirección opuesta a la dirección de rosca configurada del programa, se informará del resultado como NOK.