# 동기화 조임용 공구 상자

## 컨트롤러

컨트롤러에는 다음과 같은 두 가지 유형의 신호가 있습니다:

- PF6000/PF8 Sync 참조

- PF6000/PF8 Sync 멤버

최대 63개의 Sync 멤버 컨트롤러를 하드웨어 레이아웃 구성에 추가 할 수 있습니다. Sync 참조 컨트롤러가 항상 첫 번째이며, 그 다음 Sync 멤버 컨트롤러 및 공구를 추가해야 합니다.

## 공구 상자

공구 상자에는 두 개의 컨트롤러 유형과 지원되는 모든 유효한 공구가 들어 있습니다. 특정 공구 유형을 필터링할 수 있는 드롭다운 목록이 있습니다.

아래표에 나와있는 지원되는 공구만, 공구 상자에서 하드웨어 레이아웃 구성에 추가할 수 있습니다. StepSync 컨트롤러에 연결된 지원되지 않는 공구는 지원되지 않는 공구 아이콘과 함께 하드웨어 레이아웃 구성에 표시됩니다. 이러한 공구는 ToolsTalk 2에서 StepSync 구성 내에서 현재 위치에 표시되며 이 위치는 하드웨어 레이아웃 구성 작업 영역에서 변경할 수 없습니다. 지원되지 않는 공구가 작업 영역에서 삭제되면 사용자는 레이아웃 구성 설정을 계속하기 전에 컨트롤러에 푸시 기능을 사용하여 공구를 추가할 수 있습니다.

공구는 아직 공구가 연결되어 있지 않은 컨트롤러에만 추가할 수 있습니다.

공구 제품군 | 지원 모델
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | 모두