# Max antal lossningar i följd uppnådda – 245

Visar att det maximala antalet lossningar i följd har uppnåtts och att verktyget kommer att låsas tills det återställs med signalen Återställ låsning för många lossningar – 10151 eller Master unlock – 10005.

Namn i SoftPLC: MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT