# Stato hardware canale: 81

Stato hardware canale è un segnale di uscita che identifica lo stato dell'hardware per i singoli canali. Sono supportati fino a 64 canali.
Stato hardware canale visualizza informazioni sullo stato dell'hardware e possibili errori.

Nome in SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | array uint32 | 1 | 64

Il segnale Stato hardware canale: 81 contiene segnali secondari (per maggiori informazioni, vedere "Segnali di uscita: segnali secondari").

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE