# Štádium zaskrutkovania

Časť uťahovania od okamihu, kedy skrutka vstupuje do závitu tesne pred tým, keď sa hlavica skrutky dotkne podkladového povrchu a príde k zovretiu. Uťahovací moment požadovaný počas zaskrutkovania neprispieva k žiadnej zvernej sile.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania | Definuje rýchlosť počas stupňa zaskrutkovania | Max rýchlosť nástroja

V tejto sekcii

- Samorez
- Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania
- Uhlové limity zaskrutkovania
- Uťahovací moment po zobrazení
- Zaskrutkovanie dokončené