# Automatiserad backup

Fönstret Automatisk backup möjliggör eller spärrar sFTP-export.

I standardläget har väljaren Aktivera sFTP-export ställts in på läge AV.
När du slår PÅ Aktivera sFTP-export skapas en exportfil 10 minuter efter den senaste konfigurationsförändringen.
Om Aktivera sFTP export är PÅ vid systemstart skapas en exportfil automatiskt inom 2-3 minuter. Exportfilen skapas inom 2-3 minuter och återspeglar ändringar som kan ha gjorts innan systemet stängdes av.

Den gamla backupfilen raderas innan den nya backupfilen blir tillgänglig.

Data i exportfilen täcker in alla konfigurationer och inställningar av styrenheten.

Användare av sFTP kan hämta den exporterade filen från följande katalog i systemet: /Export/<exportfilnamn>.

Systemet måste ha stöd för sFTP is.

Användare av sFTP behöver inte använda något lösenord för att hämta filen.

Användarnamnet för sFTP är följande:

Användarnamn | autoexport