# Desbloquear apriete al desactivar: 10149

Se utiliza para activar el apriete de una herramienta que ha sido desactivada debido al ajuste de apriete Desactivar apriete en la configuración de la estación virtual general.

Nombre en SoftPLC: UNLOCK_TIGHTENING_ON_DISABLE

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO