# 다단계 프로그램

경고

부상 위험

조임 프로그램의 구성을 변경하면 현재 사용 중인 조임 프로그램이 있는 시스템의 예기치 못한 토크, 회전 방향 또는 속도의 원인이 될 수 있습니다. 이로 인해 심각한 신체 상의 손상 및/또는 재산 피해를 초래할 수 있습니다.

- 새 프로그램을 추가하거나 기존 프로그램을 변경한 후 조임 프로그램 구성을 확인합니다.

적은 반응 조임 전략 및 컨트롤러 전반의 기능과 같은 컨트롤러 기능들은 기능 관리 시스템(FMS)을 통해 배포된 라이선스가 필요합니다. 특정 라이선스 없이 기능의 구성이 가능하지만, 이러한 기능들을 할당하고 사용하려면 올바른 라이선스를 컨트롤러에 설치해야 합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 라이선스(FMS)를 참조하십시오.

다단계 조임은 일부 단계에서 수행되는 조임입니다. 단계의 수와 유형은 수행해야 할 조임에 따라 달라집니다. 다단계 조임 프로그램은 모니터링 기능과 제한 사항 등, 구성이 용이합니다.

다단계 조임 전략은 STB 공구에 대해 구현되지 않았습니다.

## 제품 필수 튜토리얼

https://www.youtube.com/watch?v=x1PbTNkwzuE

이 섹션에서

- 다단계 GUI 인터페이스
- 조임 단계
- 단계 모니터
- 단계 제한
- 결과 보고자
- 다단계 프로그램 추가
- 다단계 프로그램 삭제
- 다단계 프로그램에 대한 설정
- STB 공구 및 다단계