# 仮想ステーションへのツールの接続

仮想ステーションは、接続されたツールを 1 つしか持つことができません。コントローラーに接続されているツールの一つのみケーブルツールとすることができます。追加された仮想ステーションは、コントローラーにペアリングされた無線ツールを接続できます。

各仮想ステーションは、ツールに加えて、ツール構成を一つ有する必要があります。ツール構成は、構成メニューで作成します。

1. バーチャルステーションメニューに移動し、ツールを接続するバーチャルステーションをタップします。

2. ツール領域で、ツールの選択をタップして、使用可能なツールのリストを開きます。

   または、ツールがすでに選択されている場合、ツールの変更をタップして、変更することが可能なツールのリストを開きます。

3. 使用可能なツールのリストで、バーチャルステーションに接続する予定のツールをタップします。

   使用できないツールはグレー表示されます。このようなツールを接続するには、まずバーチャルステーションから切断しなければなりません。

4. 新規ツールを接続すると、ツール構成が添付されます。利用可能な構成が複数ある場合は、ツール構成のリストが示されます。

5. 仮想ステーションのツール構成を置き換えるには

   - 現在の構成の名前の横にある矢印をクリックします。

   - リスト内の構成の別の構成を選択します。

   別の利用可能な構成を選択するためだけに、構成を選択解除することはできません。

関連情報

- ツール構成