# DD – Delta-Drehmoment

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST IXB

Dieser Schrittüberwacher misst den Unterschied zwischen dem Spitzendrehmoment und dem Tiefpunktdrehmoment (d. H. dem niedrigsten gemessenen Drehmoment) und prüft, ob er zwischen den Grenzwerten liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Oberer Grenzwert | Höchstes akzeptables Drehmoment.
Unterer Grenzwert | Niedrigstes akzeptables Drehmoment.