# Controller compresi tra il primo e l'ultimo

Connettore del cavo I/O EM Stop: Molex Micro-Fit, 5 pin

Rimuovere la spina o utilizzare la seguente configurazione dei pin:

Perno | Utilizzo |
--- | --- | ---
1 | Non utilizzare | Collegamenti per i controller centrali
2 | Non utilizzare
3 | Non utilizzare
4 | Non utilizzare
5 | Non utilizzare
6 | Non utilizzare
7 | Non utilizzare
8 | Non utilizzare
9 | Non utilizzare
10 | Non utilizzare