# Konfigurovanie protokolu HTTPS

Ak chcete nakonfigurovať protokol HTTPS na radiči, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prejdite na webové rozhranie radiča. V prehliadači sa zobrazí varovné hlásenie kvôli certifikátu podpísanému vlastným podpisom. Vyberte Rozšírené a akceptovaním rizika pokračujte.

2. Prejdite na Nastavenia a vyberte kartu HTTPS.

3. V nastaveniach HTTPS vyberte možnosť Vytvoriť CA CSR.

4. V kontextovom okne vyberte možnosť Vytvoriť na vytvorenie žiadosti o podpísanie certifikátu a po dokončení sťahovania vyberte položku Zatvoriť.

5. Podpíšte žiadosť o podpísanie certifikátu a nahrajte výsledný certifikát CA do radiča.

6. Vyberte položku Generovať certifikát servera, zadajte alternatívne názvy subjektov (SAN) v určenom formáte a kliknite na položku Generovať.

7. Po dokončení generovania sa zobrazí kontextové okno a relácia sa automaticky reštartuje.