# CRh - Rehit spojky

Nástroje
XCB

Ak sa uvoľní spojka nástroja, kým je uťahovanie ešte v rámci uhlového okna, spustí sa obmedzenie kroku. Tým sa okamžite zastaví uťahovanie a dosiahne sa výsledok NOK. Toto obmedzenie krokov platí len pre stupeň uťahovania Utiahnuť na spojku.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno | Uhlové okno (v stupňoch), počas ktorého sa spustí obmedzenie kroku Rehit spojky.