# Configurer la connexion à distance

Pour connecter un coffret à un serveur de connexion à distance, configurer et activer les réglages de connexion à distance sur le coffret.

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Connexions serveur sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Connexion à distance, configurer les paramètres suivants :

Champ | Description
--- | ---
Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le serveur de connexion à distance
TCP/UDP | Sélectionne le protocole TCP ou UDP
Hôte serveur | Adresse IP du serveur de connexion à distance
Port serveur | Port du serveur de connexion à distance

## Configurer les niveaux de connexion

Pour configurer les connexions qui sont stockées sur le serveur de connexion distance :

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Connexions serveur sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Connexion à distance, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Configurer les installations, cocher les case applicables.

   Catégorie | Classification SysLog
   --- | ---
   Erreur | Alerte, Critique, Urgence, Erreur
   Avertissement | Avertissement
   Info | Pour information, Remarque

   Pour rétablir la configuration précédente de la sélection, sélectionne ANNULER.

4. Sélectionner Appliquer.