# Esportazione/Importazione

La scheda Esporta/Importa consente di effettuare una delle seguenti operazioni: Esportazione, importazione e backup automatizzato.

La finestra Esporta consente di esportare configurazioni, impostazioni, risultati ed eventi del controller. Inoltre, è possibile esportare i registri degli strumenti, che è possibile condividere con il personale dell'assistenza Atlas Copco per risolvere i problemi degli strumenti.

La finestra Importa consente di importare le configurazioni e impostazioni del controller.

È possibile disporre solo di un'esportazione o importazione attiva alla volta. Qualsiasi tentativo di avviare una nuova esportazione/importazione mentre è in corso un'esportazione/importazione verrà rifiutato.

La finestra Backup automatizzato consente di generare automaticamente un file di backup.

È possibile esportare/importare i dati tramite uno dei seguenti dispositivi:

- Chiavetta USB (formattata e con una partizione per funzionare per Linux: i formati possibili sono, ad esempio, FAT o NTFS)

- GUI Web

- ToolsTalk 2

Durante il processo di esportazione/importazione, una barra di avanzamento informa l'utente che è in corso un'esportazione/importazione. Il tempo per eseguire un'esportazione/importazione dipende dal numero di risultati, eventi e file di registro.

## Esporta/Importa tra controller

I controller possono presentare diversi tipi di IAM con funzionalità diverse.
Un controller può esportare tutte le configurazioni applicabili al tipo attuale di modulo IAM.

Un controller non può importare un file esportato da un modulo IAM di tipo diverso. Ciò vale anche con ToolsTalk 2.

Informazioni pertinenti

- Backup automatizzato
- Esportazione dei "registri degli strumenti connessi"
- Esportazione dei risultati
- Esportazione di "impostazioni e configurazioni".
- Esportazione di "tutte le informazioni sul controller"
- Importazione di configurazioni e impostazioni del controller

In questa sezione

- Esportazione di "tutte le informazioni sul controller"
- Esportazione di "impostazioni e configurazioni".
- Esportazione dei "registri degli strumenti connessi"
- Esportazione dei risultati
- Esportazione dei registri e delle informazioni di sistema
- Importazione di configurazioni e impostazioni del controller
- Backup automatizzato