# Configurar Ajustes de presentación resultados en tiempo real

La ventana Ajustes de presentación de resultados en tiempo real permite al usuario mostrar el par final sin el valor de compensación PrT incluido, y el valor de compensación PrT en los Resultados en tiempo real.

## Configure la ventana Ajustes de presentación de resultados en tiempo real

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Configuraciones. A continuación, a la izquierda, seleccione Estación virtual general.

2. En la ventana Configuración deseada, seleccione Editar.
   La pantalla Editar configuración aparece.

3. En la ventana Ajustes de presentación de resultados en tiempo real, configure los controles relevantes en Activado o Desactivado dependiendo de los resultados deseados.

   Si el interruptor Mostrar valor de compensación PrT se configura como Activado, la ventana Resultados en tiempo real muestra el valor Compensación PrT.

   Si el interruptor Mostrar par final con compensación PrT se configura como Activado, la ventana Resultados en tiempo real muestra el par final con la Compensación PrT incluida.

   Configurar los interruptores en la ventana Ajustes de presentación de resultados en tiempo real como Activado o Desactivado no tiene ningún efecto a menos que:

   - El programa Multistep cuenta con una etapa de apriete que incluye una supervisión de etapa Par de autofrenado con el selector Compensación definido como Activado.

## Ajustes de presentación de resultados en tiempo real

A continuación encontrará las diferentes opciones de configuración en la ventana Ajustes de presentación de resultado en tiempo real.

Mostrar valor de compensación PrT: ON Mostrar Par final con Compensación PrT: ON | Mostrar valor de compensación PrT: ON Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF | Mostrar valor de compensación PrT: OFF Mostrar Par final con Compensación PrT: ON | Mostrar valor de compensación PrT: OFF Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF
--- | --- | --- | ---
Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información:

En esta sección

- Mostrar Par final con Compensación PrT: ON/Mostrar valor de compensación PrT: ON
- Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF/Mostrar valor de compensación PrT: ON
- Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF/Mostrar valor de compensación PrT: OFF
- Mostrar Par final con Compensación PrT: ON/Mostrar valor de compensación PrT: OFF