# Etapa Rápida

A Etapa rápida é uma estratégia de aperto usada para reduzir a dispersão de pré-carga da junta adicionando uma etapa inicial com um determinado torque e velocidade e depois reduzindo a velocidade-alvo na etapa final.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
First torque (Primeiro torque) | Torque-alvo para a primeira etapa. |
First torque (Primeiro torque) | Torque durante a primeira etapa. | 80% do Torque alvo
Primeira velocidade | Velocidade-alvo para a primeira etapa. |
Primeira velocidade | Velocidade da ferramenta durante a primeira etapa. | 50% da Velocidade máx. da ferramenta