# TAG-kontroll

TAG-kontroll aktiverar TAG-kontrollen på verktyget. När TAG-kontroll är aktiverad på både Power Focus 6000 och på ST-skiftnyckel kommer verktyget att låsas om den TAG som medföljde programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-numret specificeras olika beroende på arbetsuppgiften.

Vad gäller Allmänna åtdragningsstrategier anges TAG-nummer i åtdragningsprogrammet.

Vid åtdragningsstrategin Multisteg beror TAG-numret på vad som har valts på menyn Källor/Batchsekvens.

- Vid körning av Källåtdragning (Källor > Åtdragning > Källåtdragning > Väljarläge - Bekräfta) anges TAG-nummer i rutan Hylsa.

- Vid körning av Batchsekvens (Batchsekvens > Sekvensbibliotek > Sekvens > Batchkonfiguration - Redigera) är TAG-nummer identifieringsnumret.

- Vid körning av Källbatch (Källor > Batchsekvens > Källbatch) anges TAG-nummer vid Batchsekvens som i ovanstående.

Vid Batchsekvens och Källbatch, ställ in Fri ordning - i Batchsekvens - på Nej.

TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-kontroll | Beskrivning
--- | ---
Av | Verktyget låses inte oavsett insatt TAG.
På | Verktyget är låst så länge som TAG-numret inte är detsamma som det TAG-nummer som anges vid konfigurering av åtdragningsstrategin.