# クイックスタートガイド

システムの概要をより良く理解していただくため、本ガイドでは、システムを使用して開始するために必要な種々のステップを簡単に説明しています。

このセクションでは、システムのすべての機能をカバーしておらず、代わりに最も基本的な機能に焦点を当てています。

1. 使用するツールの種類を決定します。使用しているツールの種類は、締め付け戦略の可用性に影響を与えます。

2. ツールの主な目的は、締め付けを行うことです。これは、例えば目標角度と目標トルクといった締め付けに関連するすべてのパラメータが含まれている締め付けプログラムを定義することで行います。

3. 一連の締め付けプログラムとして動作するバッチシーケンスには、1 つ以上の締め付けプログラムが追加できます。バッチシーケンスは、例えば、締め付けプログラムによる特性の締め付け数、または異なる締め付けプログラムのシーケンスが可能です。

4. 仮想ステーションを作成し、それにツールを割り当てます。仮想ステーションは、コントローラとツールの間のインターフェイスとして機能することで、いくつかのツールを単一の物理的コントローラに接続することができます。仮想ステーションは、1 つのツールのみがコントローラに接続されている場合でも必要です。

5. タスクを仮想ステーションに割り当てます。タスクは、締め付けプログラム、バッチシーケンス、または指定されたデジタル入力（例えば、バーコードスキャナーから）のいずれかが可能です。ここで、ステーションに割り当てられたツールは、タスクを実行することができるようになります。