# Inaktivera verktygets streckkodsläsare – 10119

Inaktiverar verktygets streckkodsläsare vid avläsning med verktygets tryckreglage när signalen satts. Det är möjligt att läsa med hjälp av skanna-knappen, med skannsträngen ignoreras.

Namn i SoftPLC: DISABLE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT