# Compensação do torque

Usando a compensação de torque, a força de fixação real aplicada à junta pode ser melhor determinada e a dispersão na força de fixação aplicada pode ser reduzida.

O ponto de compensação do torque é definido observando um ângulo especificado a partir do Rundown concluído e calculando um valor para o torque usado no Rundown. Isso é, então, compensado para quando criar a pré-carga no parafuso, adicionando o valor de torque calculado no ponto de compensação do torque para o Torque alvo.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Compensação do torque | Permite o ajuste se o Torque-alvo for o torque utilizado na etapa de Rundown. Desativado: Nenhuma compensação é feita. Ativo: Determina manualmente o Ponto de compensação do torque. | Desativado