# Résultats du serrage synchronisé

Les résultats pour tous les outils du serrage synchronisé seront affichés sur l'IGU du contrôleur de la Référence de synchronisation et dans l'interface Web correspondante. L'interface des Membres de synchronisation n'affichera aucun résultat.

Il existe trois vues différentes des Résultats. La première affiche un aperçu de l'état total du serrage complet (OK ou NOK) et le nombre total de boulons OK et NOK. La deuxième affiche l'état de chaque boulon séparément, et la troisième affiche également les valeurs de couple et d'angle pour chaque boulon.

Exemple de vue État général
Exemple de vue État général avec État des boulons
Exemple de vue État détaillé