# 同期締め付け用ツールボックス

## コントローラー

コントローラーには次の 2 つのタイプがあります：

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

ハードウェアレイアウト構成には、最大 63 つのSync Memberコントローラーを追加できます。[Sync Reference] コントローラーは常に最初に来ます。その後にSync Memberコントローラーとツールを追加する必要があります。

## ツールボックス

ツールボックスには、2つのコントローラータイプとサポートされているすべてのツールが含まれています。特定のツールタイプでフィルタリングできるドロップダウンリストがあります。

ツールボックスからハードウェアレイアウト構成に追加できるのは、次の表に示すサポートされているツールのみです。同期締め付けコントローラーに接続されているサポートされていないツールは、ハードウェアレイアウト構成で [サポートされていないツール] アイコンで表示されます。これらのツールは、同期締め付け構成内の現在の位置で ToolsTalk 2 に表示され、この位置はハードウェアレイアウト構成ワークスペースで変更できません。サポートされていないツールがこのワークスペースから削除された場合、ユーザーはハードウェアレイアウト構成のセットアップを続行する前に、構成をコントローラーにプッシュしてツールを追加することができます。

ツールは、まだ接続されていないコントローラーにのみ追加できます。

ツールファミリー | サポートされているモデル
Tensor STR | ETV、ETD、ETP
Tensor ST | ETV、ETD、ETP
Tensor SL | ETV、ETD、ETP、ETF
Tensor SR | ETV、ETD、ETP
QST | すべて