# Configuración de la unidad de par visualizada

Seleccione la unidad que desea utilizar para los valores de par y los resultados. Los resultados del par se muestran en la unidad elegida tanto después de realizar el apriete como cuando se almacenan en la lista de resultados.

Para cambiar la unidad de par que se usa en la GUI del controlador:

1. Toque o haga clic en la flecha que hay junto al nombre de la unidad que está en uso actualmente.

2. Seleccione una unidad de la lista.

El cambio de unidad de par se efectúa inmediatamente.

Unidades de par disponibles
Unidad | Descripción
--- | ---
cNm | centinewton metro
dNm | decinewton metro
Nm | newton metro
kNm | kilonewton metro
in·lbf | libra fuerza por pulgada
ft·lbf | libra fuerza por pie
in·ozf | onza-fuerza pulgada
ft·ozf | onza-fuerza pie
gf·cm | centímetro gramo-fuerza
kgf·cm | centímetro kilogramo-fuerza
kgf·m | metro kilogramo-fuerza