# Resultados en tiempo real

La ventana emergente Resultados en tiempo real muestra los resultados de las distintas estaciones virtuales del controlador tanto en los cuatro paneles superiores como en los cuatro inferiores. El motivo para ello es que puede escoger ver simultáneamente dos vistas de resultados distintas para la misma estación virtual.

Seleccione un panel de resultados para abrir una ventana en la que podrá desplazarse por las distintas vistas de resultados pulsando las flechas situadas junto a la ventana de resultados.

## Vista de resultados - Números

La primera ventana mostrará los resultados en números.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Nombre de la estación virtual
B | Nombre de la secuencia de lotes
C | Lotes de la secuencia Los lotes OK aparecen de color verde. Los lotes en curso aparecen de color amarillo. Los lotes NOK aparecen de color rojo.
D | Aprietes del lote Los aprietes OK aparecen de color verde. Los aprietes en curso aparecen de color amarillo. Los aprietes NOK aparecen de color rojo.
E | Estado de resultado Los aprietes NOK proporcionarán un estado detallado de apriete no satisfactorio.
F | Par/ángulo objetivo
G | Nombre del programa de apriete
H | Nombre de los lotes completados en la secuencia
J | Número de aprietes completados en un lote.
K | Resultado de apriete

## Vista de resultados - Resultado alto-bajo

La pantalla gráfica muestra si el resultado es alto, bajo o está dentro de los parámetros establecidos.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Pantalla gráfica que muestra si el resultado de apriete es demasiado alto o demasiado bajo con respecto a los límites configurados para el programa de apriete. Valor de par.
B | Estado de resultado
C | Valor de ángulo

Si el apriete es NOK, se proporcionará un motivo detallado.

## Vista de resultado - Resultados extensivos

Las vistas de resultados ampliados mostrarán algunos resultados de apriete adicionales.

La segunda vista siempre muestra los identificadores (VIN). Si la primera pantalla ya está llena de parámetros, el resto de los parámetros se mostrará en la segunda pantalla.

## Vista de resultados - Cadenas de identificadores

Esta vista de resultados muestra las cadenas de identificador incluidas en un escaneo múltiple de código de barras.

## Vista de resultados - Trayectoria

Con la vista de resultados de trayectoria puede observarse mejor cómo se comporta el apriete con el fin de realizar ajustes en el programa de apriete. Dependiendo de la estrategia de apriete, la trayectoria mostrará distintos parámetros de apriete.

El resultado gráfico está disponible como dos gráficos diferentes: par/tiempo y par/ángulo

## Vista de resultados - Generador de informe de resultado

La lista muestra los valores de los generadores de informe de resultado. Si existe un generador de informe de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa el valor de ese seguimiento/esa restricción. Si no existe un generador de informe de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa del valor de la última etapa ejecutada en la ruta principal con un generador de informe de resultado.

Orden de evaluación si hay definidos en un programa varios informadores del mismo tipo:

1. informador de resultado en supervisión de programa/restricción de programa.

2. informador de resultado en supervisión/restricción de la última etapa ejecutada en la ruta principal.

Valores en el nivel más alto del resultado multietapa definido por el informador de resultado correspondiente:

- ángulo final definido por el ángulo final del informador de resultado

- par final definido por el par final del informador de resultado

- corriente definida por la corriente del informador de resultado

En esta sección

- Consultar Estado de protocolo