# Abort Sequence and Clear Result- 10127 (Anular Sequência e Limpar Resultado - 10127)

Quando o sinal "Anular sequência e limpar resultados" é definido, a sequência em andamento é anulada e os sinais relacionados a "Limpar resultados” são limpos.

Nome in SoftPLC: ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO