# Prehľad licencií

Konfiguráciu funkcií riadených licenciami je možné vykonať aj pri absencii nainštalovanej licencie. Napríklad konfigurácia uťahovacích programov a konfigurácia viacstupňových programov. Tieto funkcie môžete priradiť aj k nástroju alebo k virtuálnej stanici. Spustenie funkcie bez platnej licencie však bude vyžadovať inštaláciu príslušnej licencie.

Uplatnenie licencií sa vykonáva v dvoch etapách: priradenie a doba prevádzky (stlačenie spúšťača). Ak je funkcia, pre ktorú nie je nainštalovaná žiadna licencia, priradená virtuálnej stanici, v zobrazení virtuálnej stanice v aplikácii ToolsTalk 2 sa zobrazí červený výkričník. Ovládač GUI zobrazí aj varovný trojuholník v časti nástroja alebo úlohy (podľa toho, čo chýba). Ak je spustená funkcia, pre ktorú nie je nainštalovaná žiadna licencia (t.j. stlačením tlačidla spúšťania), bude používateľovi poskytnutá udalosť, ktorá ho informuje o tom, ktorá licencia chýba. Bez inštalácie správnej licencie nebude možné pokračovať.

Spustenie nelicencovanej funkcie vo väčšine prípadov povedie k uzamknutiu nástroja.

Veľa funkcií a funkcií v ovládači vyžaduje licenciu, aby ich mohla virtuálna stanica priradiť a používať. Existujú štyri typy licencií:

## Typ virtuálnej stanice

Pevná zbierka funkcií spojených v jednom balení. Typ virtuálnej stanice určuje, okrem iného, ​​aké nástroje môžu byť spustené, koľko programov a sekvencií je možné použiť, aké upevňovacie stratégie sú k dispozícii a typ hlásenia, ktoré je možné podať. Funkcie obsiahnuté v každom type virtuálnej stanice sú funkcie, ktoré sa často používajú vo vzájomnom spojení alebo ktoré majú interné závislosti vyžadujúce si prítomnosť ďalších funkcií v balíku. Typy virtuálnych staníc sú priradené ako celok k virtuálnej stanici. Virtuálna stanica potom môže využiť všetky funkcie obsiahnuté v type virtuálnej stanice. Aby bolo možné vykonať uťahovania, musí sa virtuálna stanica priradiť licencii typu virtuálnej stanice. V závislosti od typu licencie budú rôzne možnosti upevňovania buď povolené alebo zablokované.

## Typ synchronizačnej funkcie

Funguje rovnako, ako je to opísané v Typ virtuálnej stanice, ale používa sa pre upínacie systémy. Aby bolo možné spustiť niekoľko nástrojov na virtuálnej stanici, každý nástroj potrebuje licenciu na synchronizačné funkcie.

## Funkcia virtuálnej stanice

Jednotlivé funkcie, ktoré môžu dopĺňať typy virtuálnych staníc. Mnoho funkcií si môžete zakúpiť ako jednu licenciu.

## Funkcia ovládača

Funkcie, ktoré sú na úrovni ovládača. Toto sú funkcie, ktoré sú priradené ovládaču a po priradení ich môžu používať všetky virtuálne stanice na danom ovládači.