# CRh - Kupplungs-Rehit

Werkzeuge
XCB

Wenn die Werkzeugkupplung gelöst wird, während sich der Verschraubungsvorgang noch innerhalb des Winkelfensters befindet, wird die Stufeneinschränkung ausgelöst. Die Verschraubung wird auf der Stelle gestoppt; als Ergebnis wird „NIO“ ausgegeben. Diese Stufeneinschränkung gilt nur für den Verschraubungsschritt „Verschrauben an Kupplung“.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Winkelfenster | Das Winkelfenster (in Grad), innerhalb dessen Rahmen die Stufeneinschränkung „Kupplungs-Rehit“ ausgelöst wird.