# LD – Lossningsdetektering

Verktyg
ST-skiftnyckel

Denna stegövervakningsfunktion är endast tillgänglig för STWrench-verktyg

Övervakningsfunktionen kan användas för att kontrollera moment och riktning och upptäcka försök att utföra en lossning med hjälp av stegstrategin Wrench Production för STwrench. Om det anbringade momentet är över det värde som satts som Lossningsgräns i riktningen motsatt den konfigurerade gängriktningen för programmet, så ska resultatet rapporteras som NOK.