# コントローラ構成と設定のインポート

ユーザーがコントローラーの構成と設定をインポートすると、既存の構成と設定は、インポートされたコントローラーの構成と設定に置き換えられます。

次の構成はインポートまたは選択解除できません：

- コントローラネットワーク設定がインポートされない

- 結果とイベントがインポートされない

- ライセンス割り当てがインポートされない

- 仮想ステーションに割り当てられたタスクが選択解除されている

- 「jsonConfigurations.zip」 （マルチステップの締め付けおよび緩めプログラム）がインポートされない

- 「licenseInformation.zip」 （ライセンス情報とシステム機能）がインポートされない

## コントローラ構成と設定のインポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [インポート]ウィンドウで、[インポート]を選択します。

   情報ポップアップウィンドウは、締め付けプログラム、バッチ、アクセサリ、およびコントローラのすべての設定が、インポートされたファイルの設定に置き換えられることを確認します。
   ただし、ネットワークの設定、PIN、結果、イベントはインポートされません。

   [続行] を選択します。

3. [インポート]ポップアップウィンドウで、[ファイルの選択]を選択します。次に、コントローラーにインポートするファイルを選択します。

   インポートプロセスの最後に、コントローラーは自動的に再起動します。

   インポートプロセスが開始前にインポートが中断された場合、またはファイルが消えた場合は、ユーザーに通知され、コントローラーを再起動する必要があります（有効な状態であることを確認するため）。
   インポートプロセスが中断されたものの、ファイルが破損しておらず、存在する場合は、インポートを完了できます。