# Živé výsledky

Kontextové okno Výsledky naživo zobrazuje výsledky z rôznych virtuálnych staníc na ovládači v štyroch horných, ako aj štyroch dolných tablách. Dôvodom je možný výber dvoch odlišných výsledkov pre tú istú virtuálnu stanicu, ktorá sa zobrazí súčasne.

Výberom tably s výsledkami otvorte okno, v ktorom si môžete prejsť rôzne zobrazenia výsledkov kliknutím na šípky na bočnej strane okna výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov - Číselné údaje

Prvé okno zobrazí výsledky v číselných údajoch.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Názov virtuálnej stanice
B | Názov sekvencie dávky
C | Dávky v sekvencii Farba OK dávky je zelená. Prebiehajúca dávka má žltú farbu. Farba NOK dávky je červená.
D | Uťahovania v dávkach OK uťahovanie má zelenú farbu. Prebiehajúce uťahovanie má žltú farbu. NOK uťahovanie má červenú farbu.
E | Stav výsledkov NOK uťahovanie podáva podrobný stav o neúspešnom uťahovaní.
F | Požadovaný moment/uhol
G | Názov programu uťahovania
H | Počet dokončených dávok v sekvencii
J | Počet dokončených uťahovaní v dávke
K | Výsledok uťahovania

## Zobrazenie výsledkov - Vysoký-nízky výsledok

Grafický displej zobrazuje, či je výsledok vysoký, nízky alebo v rámci nastavených limitov.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Grafický displej zobrazuje, ak je výsledok uťahovania príliš vysoký alebo príliš nízky s ohľadom na stanovené limity pre program uťahovania. Hodnota momentu.
B | Stav výsledkov
C | Hodnota uhla

Ak je uťahovanie NOK bude vám poskytnutý podrobný dôvod.

## Zobrazenie výsledkov - Rozsiahle výsledky

Zobrazenia rozsiahlych výsledkov zobrazí niektoré dodatočné výsledky uťahovania.

Druhé zobrazenie vždy zobrazí identifikátory (VIN). Ak je prvá obrazovka plná parametrov, ostatné parametre sa zobrazia na druhej obrazovke.

## Zobrazenie výsledkov - Reťazce identifikátora

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje reťazce identifikátorov, ktoré sú súčasťou viacerých čiarových kódov.

## Zobrazenie výsledkov - Sledovanie

Pri zobrazení výsledkov sledovania sa dá lepšie zistiť správanie uťahovania na vykonanie úprav v programe uťahovania. V závislosti na stratégii uťahovania, sledovanie zobrazí rôzne parametre uťahovania.

Výsledky sledovania sú dostupné ako dva odlišné grafy: moment/čas a moment/uhol.

## Zobrazenie výsledkov - Reportér výsledkov

V zozname sú uvedené hodnoty z reportéra výsledkov. Ak existuje reportér výsledkov definovaný pre monitor/obmedzenie programu, hodnota z daného monitora/obmedzenia sa nahlási. Ak neexistuje reportér výsledkov definovaný pre reportéry výsledkov programu, hodnota z posledného vykonaného reportéra výsledkov v hlavnej ceste sa nahlási.

Poradie vyhodnotenia, ak je v programe definovaných niekoľko reportérov rovnakého typu:

1. reportér výsledkov o monitore programu/obmedzení programu.

2. reportér výsledkov o monitore/obmedzení posledného vykonaného stupňa v hlavnej ceste.

Hodnoty o najvyššej úrovni viacstupňového výsledku stanovené zodpovedajúcim reportérom výsledkov:

- záverečný uhol stanovený záverečným uhlom reportéra výsledkov

- záverečný uťahovací moment stanovený záverečným uťahovacím momentom reportéra výsledkov

- prúd stanovený prúdom reportéra výsledkov

V tejto sekcii

- Zobrazenie stavu protokolu