# Resultados de apriete sincronizados

Los resultados para todas las herramientas en el apriete sincronizado se mostrarán en la GUI del controlador para Sync Reference y su GUI web correspondiente. La GIU en los Sync Members no mostrará ningún resultado.

Existen tres vistas de Resultados diferentes. La primera muestra una vista general del estado total para todo el apriete (OK o NOK) y el número total de pernos OK y NOK. La segunda muestra el estado para cada perno por separado y la tercera también muestra el par y valores de ángulo para cada perno.

Ejemplo de vista Estado general
Ejemplo de vista Estado general con estado de perno
Ejemplo de vista Estado detallado