# TRD – Momenthastighet och avvikelse (Torque Rate and Deviation)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakningsfunktion mäter och kontrollerar förhållandet mellan moment och vinkel. Den beräknade momenthastigheten är markerat om det är inom momenthastighetsbegränsningarna definierade av High Limit (övre gräns) och Low Limit (nedre gräns).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Moment vid vinkelstartpunkt.
Startpunktsvinkel | När startpunktvinkeln har mätts upp från utlösningsmomentet påbörjas mätningen av åtdragningsmomentet.
Slutpunktsvinkel | Vinkelpunkt där mätning av vridmoment stoppas.
Slutpunktsmoment | Moment där mätning av vridmoment är stoppad.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Gräns | Måste vara > 0