# A – Maximal vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Restriktionen mäter vinkeln. Om den uppmätta vinkeln når maxgränsen stoppas verktyget omedelbart. Vinkeln mäts från början av begränsningen eller, om specificerat, från den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under begränsningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Vinkeln mäts från detta moment om så anges.
Maxgräns | När denna gräns har uppnåtts stannar verktyget omedelbart.