# Aktuálne prebiehajúca dávka - 180

Aktuálne prebiehajúca dávka je výstupný signál, ktorý zobrazuje index aktuálne prebiehajúcej dávky v sekvencii.
Ak používateľ použije volič nástrčky, objaví sa „Nula“, ak nie je zvolená žiadna, viac ako jedna alebo nesprávna nástrčka.
Ak používateľ použije režim dávky a dávka prebieha, objaví sa „1“ pre konfigurácie Uťahovanie zdroja.

Názov v SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE