# Zaskrutkovanie dokončené

Zaskrutkovanie dokončené nastavuje, či prišlo k zovretiu skrutky. Ukončuje stupeň zaskrutkovania, aby sa dokázal zadať stupeň uťahovania.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Zaskrutkovanie dokončené | Špecifikuje ako regulovať, či prišlo k zovretiu skrutky. Na uťahovací moment: Špecifikuje hodnotu momentu, keď sa dokončí stupeň zaskrutkovania. | Na uťahovací moment
<Na uťahovací moment> | Definuje hodnotu momentu, keď prišlo k zovretiu skrutky a keď sa dokončí stupeň zaskrutkovania. Zaskrutkovanie dokončené musí byť nižšie ako Prvý moment vo viacstupňových stratégiách alebo Cieľový moment v stratégii TurboTight. |