# Santé

La vue Santé contient des informations sur l'état de la pile et la température du coffret.

## État de la batterie

La pile du POWER FOCUS 6000, située à l'intérieur du panneau avant du coffret, sert d'alimentation de secours pour certains éléments du système comme l'horloge interne. L'état de la pile est mis à jour une fois par jour, ainsi qu'au redémarrage du coffret. Lorsque la pile est presque entièrement déchargée, un avertissement (3011) s'affiche. La pile doit être remplacée dès que possible lorsque l'avertissement apparaît.

## Température du coffret

Coffret > Matériel > Santé

La température des différents composants du contrôleur est surveillée en permanence par le POWER FOCUS 6000. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du contrôleur ne soit nécessaire. Lorsque la température du contrôleur dépasse la température maximale, l'étage de commande est désactivé et une alerte (3010) s'affiche. L'étage de commande est à nouveau activé lorsque la température du composant descend sous la limite.

Grâce à l'affichage ou via l'interface Web, accédez aux données les plus récentes de température du composant avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées. Il est possible de surveiller en continu la température d'un composant avec un graphique en cliquant le champ de chaque composant.