# Egenskaper för källåtdragning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Namnet som tilldelats källåtdragningen.
Väljarläge | Kontroll: En extern källa väljer ett åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Identifieringsnumret kopplas till en motsvarande hylsa i hylsväljaren, och genom att lyfta hylsan väljs åtdragningsprogrammet. Bekräfta: Hylsväljaren kan inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i kolumnen Hylsa), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.
Max NOK efter varandra per program | På: Batchräknaren ökar även när en åtdragning misslyckas. Av: Ställ in Max NOK efter varandra för åtdragningen. Batchen kommer endast gå vidare om en lyckad åtdragning utförs.
Max NOK efter varandra | Ställ in antalet NOK efter varandra som ska tillåtas. Om värdet ställs till 0 utförs ingen kontroll för NOK-åtdragningar. När max antal NOK efter varandra uppnås låses verktyget och sekvensen avbryts.
Batchstyrning | Välj hur källåtdragningen ska utföras. De tillgängliga alternativen är: Ingen batchstyrning Kör det valda åtdragningsprogrammet upprepade gånger. Intern batchstyrning För varje program i avsnittet "Identifierare väljare konfiguration" anger du den batchstorlek som ska användas när det programmet väljs. Extern batchstyrning Externa system kan ställa in batchstorleken med hjälp av antingen öppet protokoll eller fältbuss. Batchstorleken måste ställas in av ett externt system, om den inte ställs in när ett program väljs kommer verktyget att låsas. När batchstyrningen är Intern eller Extern kan källåtdragning konfigureras för att: Lås verktyget när batchsekvensen är klar När detta är aktiverat låses verktyget automatiskt när den angivna batchstorleken uppnås. Uppräkning vid NOK När det är aktiverat ökar batchräknaren för både lyckade och misslyckade åtdragningar. Extern: Konfigurera hur många gånger en källåtdragning ska utföras genom att använda ett öppet protokoll eller ett externt protokoll. Alla ändringar av konfigurationer återställer källåtdragningen så att den börjar om från början (gruppräknaren för gruppen återställs till 0). Åtdragningar som pågår kan avslutas innan förändringarna tillämpas.
Använd förbands-ID:n | Källåtdragning kan konfigureras så att ett förbands-ID kopplas till varje resultat, vilket förbättrar spårbarheten i dataanalysprogram som ToolsNet. När Använd förbands-ID:n är aktiverat kan du konfigurera ett förbands-ID för varje program i avsnittet Identifierare väljare konfiguration. Tomt förbands-ID Inget förbands-ID kommer att tilldelas resultaten från detta valda program. Förbands-ID när ingen batch körs Det förbands-ID som är konfigurerat kommer att kopplas till varje resultat när programmet väljs. Om programmet körs flera gånger kommer det att använda samma förbands-ID för alla upprepningar. Förbands-ID när batch körs Beteendet för ett förbands-ID varierar beroende på dess format. Om förbands-ID inte slutar med en siffra används samma förbands-ID för alla åtdragningar i batchen. Om förbands-ID slutar med ett nummer: Antalet ökar med varje ökning av batchräknaren. Slutnumret för förbands-ID kanske inte stämmer överens med batchräknaren. Exempel: Om det initiala förbands-ID:t slutar på 5, efter två åtdragningar: Batchräknaren kommer att vara 2. Förbands-ID kommer att sluta på 7.